{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":3,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Наименование Powerware","Расшифровка наименования."]
[]
["116750222-001 ","ConnectUPS-BD Web/SNMP card ","Web/SNMP карта для удаленного мониторинга/свертки ОС по сети, используется только с ИБП Powerware 9120, 9130, 9170"]
["116750221-001","X-slot: SNMP/Web или ConnectUPS-X Web/SNMP card","Web/SNMP карта для удаленного мониторинга/свертки ОС по сети, используется с ИБП Eaton Powerware 5125, 9125, 9155, 9355, 9390, 9395"]
[103006826,"Адаптер ConnectUPS-MS Network Management Card ","Web/SNMP карта для удаленного мониторинга/свертки ОС по сети, используется с ИБП Powerware 5130, 9135"]
["116750224-001 ","Датчик EMP Environmental Monitoring Probe ","Устройство контроля температуры и влажности в помещении. Используется ТОЛЬКО совместно с ConnectUPS-BD и ConnectUPS-X и ConnectUPS-MS  адаптерами"]
[]
[1018460,"X-slot: AS/400 relays","Карта расширенных \"сухих контактов\" (relay contacts) для снятия состояния ИБП, используется с ИБП Eaton Powerware 5125, 9125, 9155, 9355, 9390, 9395"]
[1014018,"BD Relay (AS/400) card ","Карта расширенных \"сухих контактов\" (relay contacts) для снятия состояния ИБП Powerware 9120, 9130, 9170"]
[103006828,"Relay/Serial Management Card -MS  ","Карта расширенных \"сухих контактов\" (relay contacts) для снятия состояния ИБП, используется с ИБП Powerware 5130, 9135"]
[]
[1019017,"X-slot: Modem","Модемная карта для передачи информации об ИБП по телефону, используется с ИБП Eaton Powerware 5125, 9125, 9155, 9355, 9390, 9395"]
[103002143,"X-slot: RS232 port","Карта доп RS232 портов, используется с ИБП Eaton Powerware 5125, 9125, 9155, 9355, 9390, 9395"]
["103002510-5501   ","X-slot: Modus/Jbus","Карта для сопряжения ИБП с системами автоматизации по протоколу Modbus, , используется с ИБП Eaton Powerware 5125, 9125, 9155, 9355, 9390, 9395"]
[5147063,"Expansion chassis","Шасси для увеличения количества X-slot с предустановленной ModBus картой"]
[]
[165200133,"PowerVision Network Edition","Расширенное ПО для мониторинга одновременно нескольких ИБП и параллельных систем 1+1. Работает только вместе с Web/SNMP картами. Возможна свертка ОС и сохранение данных"]
[165200135,"PowerVision Facility Edition","Расширенное ПО для мониторинга одновременно нескольких ИБП и параллельных систем N+1. Работает вместе с Web/SNMP картами и портами RS232, системами ModBus. Возможна свертка ОС и сохранение данных"]
[165200139," PowerVision Enterprise Manager","ПО для сбора информации и отображения с нескольких пакетов Powervision Facility Edition (сетей ИБП) и отображения всего на 1 рабочем месте"]
[]
[" ","Опции для ПО Powervision"]
[165200140,"Secure Web server","ПО для защиты информации"]
[165200143,"Modbus Gateway (for Facility Edition)","ПО для сопряжения Powervision Facility Edition и сетей ModBus"]
[103004401,"PowerVision Data Acquisition Terminal (DAT) for Facility Edition","Терминал для съема информации по \"сухим контактам\" и передачи ее для Powervision Facility Edition"]
[103003916,"PowerVision (DAT) wall mount kit","Крепления для PowerVision Data Acquisition Termina"]
[165200137," Upgrade from PowerVision 3 to 4.0","Апгрейд для перехода с Powervison 3 до 4.0"]
[]
[]
["103002973-5501","ConnectUPS-BD Web/SNMP card ","Старая версия (выпуск прекращен летом 2006)"]
["103002974-5501","X-slot: SNMP/Web или ConnectUPS-X Web/SNMP card","Старая версия (выпуск прекращен летом 2006)"]
["103003637-5501     ","Environmental Monitoring Probe (EMP)","Старая версия (выпуск прекращен летом 2006)"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}